**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания**

**Основные сведения по объекту**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта*  |  **МКОУ «ООШ Нурменский ЦО»** |
| Фактический адрес |  187029Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.10 |
| телефон | 88136192230.  |
| Ведомственная принадлежность | комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район, Ленинградской области, 187020, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.10А |
| Вид деятельности |  *образование* |
| Форма собственности объекта | *муниципальная* |
| Объем предоставляемых услуг | (количество обслуживаемых  посетителей/день,  вместимость) 285/1260 |
| Размещение объекта  | отдельно стоящее 3-х этажное здание  |
| Количество и назначение входов |  1 центральный вход, 9 запасных выходов |
| Год постройки |  1990 |
| Год последней реконструкции |  - |

 **Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки  транспорта, м |  | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | **есть,** нет |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | есть, **нет** | Регулируемые переходы | есть**, нет** |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | есть, **нет** | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | есть, **нет** |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели) | есть, **нет** | Нерегулируемые переходы | **есть**, нет |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели)Перепады высоты на пути движения | есть, **нет****есть**, нет | Внеуличные переходы с пандусом | есть, **нет** |
| Внеуличные переходы с подъемником | есть, **нет** |
| Лестницы  на пути движения | **есть**, нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | есть, **нет** |
| Поручни на имеющихся лестницах | **есть**, **частично** | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | есть, **нет** |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | **есть**, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | **есть**, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | есть, **нет** | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более  4 см | **есть**, нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | **есть**, нет |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая****величина,****наличие** | **Рекомендации по адаптации** | **Примечание** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)**
 |
| **Вход на территорию**(при наличии ограждения) |
| - ширина прохода, калитки |  Не менее0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта |   |   | 0,9 ми более | Не менее0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - \*информация об объекте |   |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О,С, Г |
| **Автостоянка посетителей**(при наличии) |
| \*Расстояние до входа в здание |  Не более 250 м |   |   | 50 ми менее | Не более 250 м | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов | Отсутствуют   |   |   | 5% и более | Допустимо отсутствие | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | Отсутствуют  |   |   | 3,5м и более | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | К |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | Отсутствуют  |   |   | 5,0 ми более |   | К |
| **Путь к входу в здание**(для доступа в зону оказания услуг) |
| - ширина тротуара (пути движения) |  Не менее 1,2м,допустимы сужения до 0,9 м |  |  | 1,5 м и более, допустимы сужениядо 0,9 м | Не менее 1,2м,допустимы сужения до 0,9 м | К |
| -\*указатели направления движения | Отсутствуют  |    |  | Имеются | Допустимо отсутствие  | К, Г |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |  Отсутствуют |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие  | С |
| - \*места отдыха | Отсутствуют  |   |   | Имеются | К, О |
| **Открытая лестница (лестница на рельефе территории):** |   |   |   |
| - высота подъема справочно |   |   |   |  |   |
| - \*поручни высотаНе требуются при высоте входной площадки  не более  0,45 м | Отсутствуют |   |   | Как минимум с одной стороны на высоте0,8-1,1 м. | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | О, С |
| -  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | Отсутствуют  |   |   | За 0,6 м до марша | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| -контрастная маркировка ступеней(крайних ступеней или края всех ступеней марша) | Отсутствуют  |   |   | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| **Пандус на рельефе** |   |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | 0,9м  |   |   | 0,8 м и менее | не учитывается | К |
| - уклонФормула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%.  |  Не более16,5 %,на высоту до 0,45 мне более 20% |   |   | 8 % и менее,для подъемадо 0,2 м – до 10% | Не более16,5 %,на высоту до 0,45 мне более 20% | К |
| **Поручни с двух сторон****требуются**при подъеме более 0,15 м | Отсутствуют  |     |   | Наличие  |  Отсутствие,несоответствие |   |
| - на высоте (нижний поручень) | Отсутствуют  |   |   | 0,7 – 0,9 м | К |
| -\*на высоте (верхний поручень) | Отсутствуют  |   |   | 0,8 – 1,0 м | О |
| **2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)** |
| **Крыльцо или  входная площадка** |
| Высота площадки Справочно  | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.- При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.- При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.- Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |
| Габариты площадки (ширина) **с пандусом** | -  |   |   | 1,5 м и более,при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2м, при автоматических дверях  не менее  1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) **с пандусом** | - |   |   | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | К |
| Габариты площадки (ширина) **без пандуса**  |   4 м, отсутствуют поручни, пандус  |   |   | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | О, С |
| Габариты площадки (глубина**) без пандуса** |  4 м, отсутствуют поручни, пандус  |   |   | Не менее 1,5 м,при втоматических дверях не менее 1,2 м |  Не учитывается | О, С |
| \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | Отсутствуют  |      |  | Есть при высоте более 0,45 м,  | Допустимо отсутствие | К, О, С |
| \*Навес | Отсутствуют  |   |   | Наличие | К, О |
| \*Информация  об объекте (сфера оказываемых услуг,  часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | Отсутствуют  |   |   | Наличие | Г |
| **Лестница наружная** |   |   |   |   |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За  0,6 м до марша | Отсутствуют  |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней |  Отсутствуют |   |   | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон | Отсутствуют  |   |   | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте | Отсутствуют  |   |   | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |
| - \* завершения поручней за пределами марша | Отсутствуют  |    |   | Наличие | Допустимо отсутствие  | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | Отсутствуют  |   |   | Наличие | О, С |
| **Пандус наружный** | **Отсутствует** |
| Уклон пандусав % = (H : L) х 100% | - |   |   | 8 %и менее | Не более 16,5%  (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | - |   |   | 0,9 ми более | Не менее0,85 м | К |
| Высота  подъема  одного марша (максимальная) | - |   |   | 0,8 ми менее | Не ограничена | К |
| **Разворотные площадки:**(указываются габариты наименьшей) |  - |   |   |   |   |   |
| -при въезде на пандус, длина | -  |   |   | 1,2 м и более | не менее 1,0 м | К |
| -при въезде на пандус, ширина | -  |   |   | 1,2 ми более | Менее 1,0 м | К |
| -промежуточная прямая, длина | -  |    |   | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная прямая, ширина |  - |   |   | 0,9 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | -  |   |   | 1,2 м и более | Не менее1,0 м(допустима не горизонтальная) | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина  |  - |  |  | 1,2м и более | При повороте на 90° не менее1,0 м | К |
| Поручни с  двух сторон: |  - |   |   | наличие | Отсутствие, несоответствие  |   |
| - на высоте (нижний поручень) |  - |   |   | 0,7-0,9 м | К |
| - \*на высоте(верхний поручень) |  - |   |   | 0,8-1,0 м | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней |  - |     |   | Имеются | Допустимо отсутствие  | К |
| - \*нетравмирующие окончания |  - |   |   | Имеются | К, О |
| \*Нескользкое покрытие (при намокании) | -  |   |   | Наличие | К |
| **Наружный подъемник**(при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | Отсутствует  |   |   | Наличие при необходимости  |  Мобильный подъемник при необходимости | К |
| **\*Звуковой маяк у входа** | Отсутствует  |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| **Тамбур** | Имеется   |   |   |   |   |   |
| Глубина |  1,5м |   |   | 1,5 м и более,при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м | К |
| Ширина | 1,5м  |   |   | 2,0 м и более,при автоматических дверях допустимо менее2,0 м | Менее 2,0 м | К |
| Двери распашные, справочно | Имеются   |   |   |   |   |   |
| Двери автоматические, справочно | Отсутствуют  |   |   |   |   |   |
| - ширина дверного проема в свету | 1,4м  |   |   | 0,85 ми более | Не менее0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего |  0,025м |   |   | 0,025 ми менее | более 0,025 м | К |
| **Лестница на уровень 1-го этажа** |
| Маркировка ступеней | Отсутствует  |   |   | Имеется на проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: |  Отсутствуют |   |   | Имеются как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие | О, С |
| - на высоте | Отсутствуют  |   |   | 0,8 – 1,1 м | Допустимо отсутствие, несоответствие  | О, С |
| -\* горизонтальные завершения поручня | Отсутствуют  |   |   | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие  | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | Отсутствуют  |   |   | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие  | О, С |
| **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа** |
| Ширина марша | Отсутствует  |   |   | 0,9 м и более | Не менее 0,85м | К |
| Уклон | -  |   |   | 8%  и менее | Не более 20% | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  - |   |   | 1,2 ми более | Менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  - |   |   | 1,2 ми более | Менее 1,0 м | К |
| **Поручни с двух сторон:-** |   |   |   |
| - на высоте (нижний поручень) | -  |   |   | 0,7 – 0,75 м | Допустимо отсутствие,несоответствие | К |
| - \*на высоте (верхний поручень) |  - |   |   | 0,8 – 1,0 м | Допустимо отсутствие,несоответствие | К, О |
| - \*горизонтальные завершения поручней |  - |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| **Пандус переносной** |  - |   |   | - | Наличие | К |
| **Подъемник для инвалидов** |   |   |   |   |   |
| - стационарный | Отсутствует |   |   | наличие | - | К |
| - мобильный |  - |   |   | - | наличие | К |
| **Коридоры/холлы** |   |   |   |   |   |   |
| Ширина полосы движения( с учетом мебели и оборудования) | 2м  |   |   | 1,2 ми более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки, глубина |  1,2м |   |   | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К |
| Разворотные площадки, ширина | 1,2м  |   |   | 1,2 ми менее | Менее 1,2м | К |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода |  Отсутствуют |    |   | Имеются |      Допустимо отсутствие  | К, Г |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) |  Отсутствуют |   |   | Имеются | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки | Отсутствуют  |   |   | Имеются | С |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | Отсутствуют  |   |   | Имеются | Г |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы |  Отсутствуют |   |   | Имеются | Г |
| \*Тактильная схема | Отсутствуют  |   |   | Имеются | С |
| \***Место отдыха и ожидания:** |   |   |   |
| - места для сидения на каждом этаже |  Отсутствуют |   |   | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски на каждом этаже |  Отсутствуют |   |   | Наличие | Допустимо отсутствие |  |
| \***Навесное оборудование**,   выступ в зону движения | Отсутствуют  |   |   | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С |
| **Лестница, перепады высот  на этаже**(в коридорах) |
| Контрастная маркировка ступеней | - |   |   | Есть на проступи | Отсутствует или не соответствует | С |
| Поручни с двух сторон на лестнице | -  |   |   | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют,  не соответствуют.Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней |  - |   |   | имеются | отсутствуют | О |
| **Пандус внутренний на этаже** |   |   |   |
| Ширина марша | -  |   |   | 0,9 м  и более | Не менее 0,85 м | К |
| Уклон пандусав % = (H : L) х 100% | -  |   |   | 8 %и менее | Не более16,5 % | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | -  |   |   | 1,2 ми более | Не менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | -  |   |   | 1,2 ми более | Не менее 1,0 м | К |
| **Поручни с двух сторон:** |   |   |   |   |   |
| - на высоте (нижний поручень) |  - |   |   | 0,7 – 0,9 м | Отсутствие или несоответствие  | К |
| - \*на высоте  (верхний поручень) |  - |   |   | 0,85 – 1,0 м | О |
| **Лестница межэтажная**(в зону оказания услуги) |
| Маркировка ступеней |  Отсутствует |   |   | Есть на проступи | Отсутствие или несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон:- на высоте 0,8 – 0,1 м | Отсутствуют  |   |   | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие | О, СО, С |
| - \*горизонтальные завершения | Отсутствуют  |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания | Имеются   |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | О, С |
| - \*указатели номера этажа на поручне тактильные |  Отсутствуют |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | С |
| **Лифт пассажирский** | Отсутствует  |   |   |   |
| **Кабина:** |  - |   |   |  |   |   |
| - длина |  - |   |   | 1,25 м и более | Не менее 1,25 м | К |
| - ширина |  - |   |   | 1,1 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| - ширина дверного проема |  - |   |   | 0,8 м и более | Не менее  0,75 м | К |
| -\* поручни |  - |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | О |
| \*Световая информация |  - |   |   | Имеется | Г |
| \*Звуковая информация |  - |   |   | Имеется | С |
| \*Знак доступности |  - |   |   | Наличие | К |
| \*Указатели номера этажа напротив лифта |  - |   |   | Наличие | К, Г  |
| **Обслуживание через окно/прилавок** |
| Высота рабочей поверхности |  - |   |   | 0,8 – 1,1 м | Допустимонесоответствие | К |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) |  - |   |   | 1,25 м  и более | Не менее 1,2 м | К |
| **Обслуживание в кабинете** |   |   |   |
| Ширина проема двери в свету |  0,8м |   |   | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога |  0,025 |   |   | 0,025 м  и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета | Отсутствует  |   |   | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | Отсутствует  |   |   | На стене рядом с дверью | Допустимоотсутствие | К, О, С, Г |
| - \*размещение на высоте | -  |   |   | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - \*высота прописных букв |  - |   |   | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски |  - Отсутствует |   |   | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее1,1 х 0,8 м | К |
| **Обслуживание с перемещением №** |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | -  |   |   | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более  0,6 м | Не менее 0,9 мс расширениями до 1,2 м | К |
| \*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) |  - |   |   | 0,8 – 1,1 м | Без ограничений | К |
| **Кабина индивидуального обслуживания**(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |
| Длина |  - |   |   | 1,8 м и более | 1,5 м | К |
| Ширина |  - |   |   | 1,6 м и более | 1,5 м | К |
| Место для сидения |  - |   |   | Имеются |   | О |
| \*Крючки для костылей |  - |   | Имеются | Допустимо отсутствие | О |
| **Зал**(с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | Отсутствует  |   |   | 2%  и более | Не менее одного места | К |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | Отсутствует  |   |   | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |
| Доля мест для лиц с нарушением  слуха | Отсутствует  |   |   | 2 %и более | Не учитывается | Г |
| **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | Отсутствует  |   |   | Не требуется | Имеется | К |
| **Санузел для посетителей** | Отсутствует  |   |   | Имеется | - | Г |
| **Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей** | Отсутствует  |   |   | Имеется | - |   |
| \*Знак доступности помещения | Отсутствует  |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Тактильная маркировка | Отсутствуют  |   |   | Имеется | С |
| Ширина дверного проема | -  |   |   | 0,8 м  и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| **Раковина:** |  - |   |   |   |   |   |
| - зона у раковины (глубина) |  - |   |   | 1,2 м и более | Не менее0,8 м × 1,2 м (допустимо расположениекресла-коляски боком к раковине) | К |
| - зона у раковины (ширина) |  - |   | 0,8 м и более | К |
| - \*высота раковины | -  |   |   | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - \*опорный поручень | -  |   |   | Наличие | Допустимоотсутствие | О |
| **Кабины для инвалидов:** | Отсутствуют  |   |   |   |   |   |
| - количество кабин |   |   | справочно |   |   |
| - \*знак доступности кабины  |  - |   |   | Имеется | Отсутствует | К |
| - ширина дверного проема |  - |   |   | 0,8 м и более | Не менее  0,75 м | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина) |  - |   |   | 1,8 и более | 1,6 м | К |
| Габариты санузла/кабины (ширина) |  - |   |   | 1,65 ми более | 1,5 м | К |
| Опорные поручни |  - |   |   | Имеется | Стационарныйу стены | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз |  - |   |   | Имеются | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) |  - |   |   | 0,8 ми более | Не менее0,75 м | К |
| - \*крючки для костылей |  - |   |   | Наличие | Допустимоотсутствие | О |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

 ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

-        на территория объекта:  при замене ограждения учесть размер калитки (0,9м и более), расстояние до входа в здание 50м и менее, выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами с габаритом 3,5м \*5,0 и более, использовать указатели направления движения. Уличную лестницу оборудовать тактильной полосой перед маршем, установить противоскользящее покрытие на края ступеней, контрастной маркировкой ступеней, снизить высоту порогов входных дверей.

-        на путях передвижения : оборудовать места для сидения на каждом этаже, беспрепятственное передвижение по этажу.

-        в зоне оказания услуги -

-        в санитарных помещениях – оборудовать санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ***доступно условно***

Комиссия по обследованию объекта

Литвинова С.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ председатель комиссии

Носкова Л.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ член комиссии

Федотова М.В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ член комиссии

Ющук Г.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ член комиссии.