**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания**

**Основные сведения по объекту**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта* | **МКОУ «ООШ Нурменский ЦО»** |
| Фактический адрес | 187029Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.10 |
| телефон | 88136192230. |
| Ведомственная принадлежность | комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район, Ленинградской области, 187020, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.10А |
| Вид деятельности | *образование* |
| Форма собственности объекта | *муниципальная* |
| Объем предоставляемых услуг | (количество обслуживаемых  посетителей/день,  вместимость) 285/1260 |
| Размещение объекта | отдельно стоящее 3-х этажное здание |
| Количество и назначение входов | 1 центральный вход, 9 запасных выходов |
| Год постройки | 1990 |
| Год последней реконструкции | - |

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки  транспорта, м |  | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | | **есть,** нет | |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | есть, **нет** | Регулируемые переходы | есть**, нет** |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | есть, **нет** | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | есть, **нет** |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели) | есть, **нет** | Нерегулируемые переходы | **есть**, нет |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели)  Перепады высоты на пути движения | есть, **нет**  **есть**, нет | Внеуличные переходы с пандусом | есть, **нет** |
| Внеуличные переходы с подъемником | есть, **нет** |
| Лестницы  на пути движения | **есть**, нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | есть, **нет** |
| Поручни на имеющихся лестницах | **есть**, **частично** | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | есть, **нет** |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | **есть**, нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | **есть**, нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | есть, **нет** | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более  4 см | **есть**, нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | **есть**, нет |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | | | | | | | | | | | **Рекомендации по адаптации** | | | **Примечание** | | | **Условия при полной доступности** | | | | | | | | **Условия при частичной доступности** | | | | | | | | **Кате-гории инва-лидов** | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| 1. **ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вход на территорию**(при наличии ограждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина прохода, калитки | Не менее  0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 0,9 м  и более | | | | | | | | Не менее  0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | | | | | | | | К, О | | | | | | |
| - \*информация об объекте |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Имеется | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К, О,  С, Г | | | | | | |
| **Автостоянка посетителей**(при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*Расстояние до входа в здание | Не более   250 м | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 50 м  и менее | | | | | | | | Не более   250 м | | | | | | | | К, О | | | | | | |
| Количество машино-мест для инвалидов | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 5% и более | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К, О | | | | | | |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 3,5м   и более | | | | | | | | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | | | | | | | | К | | | | | | |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 5,0 м  и более | | | | | | | |  | | | | | | | | К | | | | | | |
| **Путь к входу в здание**(для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | Не менее 1,2м,  допустимы сужения до 0,9 м | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 1,5 м и более, допустимы сужения  до 0,9 м | | | | | | | | Не менее 1,2м,  допустимы сужения до 0,9 м | | | | | | | | К | | | | | | |
| -\*указатели направления движения | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Имеются | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К, Г | | | | | | |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Имеется | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | С | | | | | | |
| - \*места отдыха | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Имеются | | | | | | | | К, О | | | | | | |
| **Открытая лестница (лестница на рельефе территории):** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| - высота подъема справочно |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| - \*поручни высота  Не требуются при высоте входной площадки    не более  0,45 м | Отсутствуют | | | | | | | | |  | | | | |  | | | Как минимум с одной стороны на высоте  0,8-1,1 м. | | | | | | | | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | | | | | | | | О, С | | | | | | |
| -  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | Отсутствуют | | | | | | | | |  | | | | |  | | | За 0,6 м до марша | | | | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | С | | | | | | |
| -контрастная маркировка ступеней  (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | Отсутствуют | | | | | | | | |  | | | | |  | | | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | | | | | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | | С | | | | | | |
| **Пандус на рельефе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | 0,9м | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 0,8 м и менее | | | | | | | | не учитывается | | | | | | | | К | | | | | | |
| - уклон  Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. | Не более  16,5 %,  на высоту до   0,45 м  не более 20% | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 8 % и менее,  для подъема  до 0,2 м – до 10% | | | | | | | | Не более  16,5 %,  на высоту до   0,45 м  не более 20% | | | | | | | | К | | | | | | |
| **Поручни с двух сторон**  **требуются**при подъеме более   0,15 м | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Наличие | | | | | | | | Отсутствие,  несоответствие | | | | | | | |  | | | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 0,7 – 0,9 м | | | | | | | | К | | | | | | |
| -\*на высоте (верхний поручень) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 0,8 – 1,0 м | | | | | | | | О | | | | | | |
| **2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Крыльцо или  входная площадка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота площадки   Справочно | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.  - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.  - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.  - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Габариты площадки (ширина)  **с пандусом** | - | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях не менее 1,2 м | | | | | | | | Не менее 1,2м,  при автоматических дверях  не менее  1,1 м | | | | | | | | К | | | | | | |
| Габариты площадки (глубина)  **с пандусом** | - | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | | | | | | | | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | | | | | | | | К | | | | | | |
| Габариты площадки (ширина) **без пандуса** | 4 м, отсутствуют поручни, пандус | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Не менее   1,5 м | | | | | | | | Не менее ширины входной двери | | | | | | | | О, С | | | | | | |
| Габариты площадки (глубина**) без пандуса** | 4 м, отсутствуют поручни, пандус | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Не менее 1,5 м,  при втоматических дверях не менее 1,2 м | | | | | | | | Не учитывается | | | | | | | | О, С | | | | | | |
| \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Есть при высоте более 0,45 м, | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | К, О, С | | | | | | |
| \*Навес | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Наличие | | | | | | | | К, О | | | | | | |
| \*Информация  об объекте (сфера оказываемых услуг,  часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |  | | |  | | | Наличие | | | | | | | | Г | | | | | | |
| **Лестница наружная** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу   За  0,6 м до марша | | | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | Имеется | | | | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | С | | | | | | |
| Маркировка ступеней | | | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | | | | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | С | | | | | | |
| Поручни с двух сторон | | | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | | | | | | | | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | | | | | | | | О, С | | | | | | |
| - на высоте | | | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | 0,8-1,1 м | | | | | | | | Допустимо несоответствие | | | | | | | | О, С | | | | | | |
| - \* завершения поручней за пределами марша | | | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | Наличие | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | О, С | | | | | | |
| - \*нетравмирующие окончания | | | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | Наличие | | | | | | | | О, С | | | | | | |
| **Пандус наружный** | | | | **Отсутствует** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 8 %  и менее | | | | | | | | | | Не более 16,5%  (9°) | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,9 м  и более | | | | | | | | | | Не менее  0,85 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Высота  подъема  одного марша (максимальная) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,8 м  и менее | | | | | | | | | | Не ограничена | | | | | | | | | | | К | | | | |
| **Разворотные площадки:**  (указываются габариты наименьшей) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| -при въезде на пандус, длина | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м и более | | | | | | | | | | не менее 1,0 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| -при въезде на пандус, ширина | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м  и более | | | | | | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| -промежуточная прямая, длина | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м и более | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | | | К | | | | |
| -промежуточная прямая, ширина | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,9 м и более | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | | | К | | | | |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м   и более | | | | | | | | | | Не менее  1,0 м  (допустима не горизонтальная) | | | | | | | | | | | К | | | | |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2м   и более | | | | | | | | | | При повороте   на 90° не менее  1,0 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Поручни с  двух сторон: | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | наличие | | | | | | | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | | |  | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,7-0,9 м | | | | | | | | | | К | | | | |
| - \*на высоте  (верхний поручень) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,8-1,0 м | | | | | | | | | | О | | | | |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | | | К | | | | |
| - \*нетравмирующие окончания | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | К, О | | | | |
| \*Нескользкое покрытие   (при намокании) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | Наличие | | | | | | | | | | К | | | | |
| **Наружный подъемник**  (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | | | | Отсутствует | | | | | |  | | | | |  | | | | Наличие при необходимости | | | | | | | | | | Мобильный подъемник при необходимости | | | | | | | | | | | К | | | | |
| **\*Звуковой маяк у входа** | | | | Отсутствует | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | | | С | | | | |
| **Тамбур** | | | | Имеется | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Глубина | | | | 1,5м | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,5 м и более,  при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | | | | | | | | | | Менее 1,5 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Ширина | | | | 1,5м | | | | | |  | | | | |  | | | | 2,0 м   и более,  при автоматических дверях допустимо менее  2,0 м | | | | | | | | | | Менее 2,0 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Двери распашные, справочно | | | | Имеются | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Двери автоматические, справочно | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| - ширина дверного проема в свету | | | | 1,4м | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,85 м  и более | | | | | | | | | | Не менее  0,8 м | | | | | | | | | | | К, О | | | | |
| - высота порога наружного, внутреннего | | | | 0,025м | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,025 м  и менее | | | | | | | | | | более 0,025 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| **Лестница на уровень 1-го этажа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней | | | | Отсутствует | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеется на проступи | | | | | | | | | | Отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | | | С | | | | |
| Поручни с двух сторон: | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются как минимум с одной стороны | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | | | О, С | | | | |
| - на высоте | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,8 – 1,1 м | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | | | О, С | | | | |
| -\* горизонтальные завершения поручня | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | | | О, С | | | | |
| - \*нетравмирующие окончания | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | | | | | | | | | О, С | | | | |
| **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина марша | | | | Отсутствует | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,9 м и более | | | | | | | | | | Не менее 0,85м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Уклон | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 8%  и менее | | | | | | | | | | Не более 20% | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м  и более | | | | | | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м  и более | | | | | | | | | | Менее 1,0 м | | | | | | | | | | | К | | | | |
| **Поручни с двух сторон:-** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,7 – 0,75 м | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие,  несоответствие | | | | | | | | | К | | | | |
| - \*на высоте (верхний поручень) | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,8 – 1,0 м | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие,  несоответствие | | | | | | | | | К, О | | | | |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К | | | | |
| **Пандус переносной** | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | Наличие | | | | | | | | | К | | | | |
| **Подъемник для инвалидов** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| - стационарный | | | | Отсутствует | | | | | |  | | | | |  | | | | наличие | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | К | | | | |
| - мобильный | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | наличие | | | | | | | | | К | | | | |
| **Коридоры/холлы** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| Ширина полосы движения  ( с учетом мебели и оборудования) | | | | 2м | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м  и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину   не более 1,0 м | | | | | | | | | | Не менее 0,9м, допустимы сужения   до 0,8 м | | | | | | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки, глубина | | | | 1,2м | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м и более | | | | | | | | | | Менее 1,2м | | | | | | | | | К | | | | |
| Разворотные площадки, ширина | | | | 1,2м | | | | | |  | | | | |  | | | | 1,2 м  и менее | | | | | | | | | | Менее 1,2м | | | | | | | | | К | | | | |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | | К, Г | | | | |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | К, Г | | | | |
| Речевые информаторы и маяки | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | С | | | | |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | Г | | | | |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | Г | | | | |
| \*Тактильная схема | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Имеются | | | | | | | | | | С | | | | |
| \***Место отдыха и ожидания:** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - места для сидения на каждом этаже | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Наличие | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | | О | | | | |
| - зона для коляски на каждом этаже | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Наличие | | | | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | | |  | | | |
| \***Навесное оборудование**,   выступ в зону движения | | | | Отсутствуют | | | | | |  | | | | |  | | | | Необходимо отсутствие | | | | | | | | | | Допустимо наличие | | | | | | | | С | | | | |
| **Лестница, перепады высот  на этаже**(в коридорах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрастная маркировка ступеней | | | | - | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | Есть на проступи | | | | | | | Отсутствует или не соответствует | | | | | | | | С | | | | |
| Поручни с двух сторон на лестнице | | | | - | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | Есть как минимум с одной стороны | | | | | | | Отсутствуют,  не соответствуют.  Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | | | | | | | | О | | | | |
| - \*горизонтальные завершения поручней | | | | - | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | имеются | | | | | | | отсутствуют | | | | | | | | О | | | | |
| **Пандус внутренний на этаже** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина марша | | | | - | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 0,9 м  и более | | | | | | | Не менее 0,85 м | | | | | | | | | | К | |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% | | | | - | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 8 %  и менее | | | | | | | Не более  16,5 % | | | | | | | | | | К | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | | | | - | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 1,2 м  и более | | | | | | | Не менее   1,0 м | | | | | | | | | | К | |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | | | | - | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 1,2 м  и более | | | | | | | Не менее   1,0 м | | | | | | | | | | К | |
| **Поручни с двух сторон:** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| - на высоте (нижний поручень) | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 0,7 – 0,9 м | | | | | | | Отсутствие или несоответствие | | | | | | | | | | К | |
| - \*на высоте  (верхний поручень) | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 0,85 – 1,0 м | | | | | | | О | |
| **Лестница межэтажная**(в зону оказания услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка ступеней | | Отсутствует | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Есть на проступи | | | | | | | | Отсутствие или несоответствие | | | | | | С | | | | | |
| Поручни с двух сторон:  - на высоте 0,8 – 0,1 м | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Как минимум с одной стороны | | | | | | | | Отсутствие на части маршей, несоответствие | | | | | | О, С  О, С | | | | | |
| - \*горизонтальные завершения | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | | О, С | | | | | |
| - \*нетравмирующие окончания | | Имеются | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | | О, С | | | | | |
| - \*указатели номера этажа на поручне тактильные | | Отсутствуют | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | | С | | | | | |
| **Лифт пассажирский** | | Отсутствует | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кабина:** | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| - длина | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 1,25 м и более | | | | | | | | Не менее 1,25 м | | | | | | | К | | | | |
| - ширина | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 1,1 м и более | | | | | | | | Не менее 1,0 м | | | | | | | К | | | | |
| - ширина дверного проема | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 0,8 м и более | | | | | | | | Не менее  0,75 м | | | | | | | К | | | | |
| -\* поручни | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | | | О | | | | |
| \*Световая информация | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | Г | | | | |
| \*Звуковая информация | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Имеется | | | | | | | | С | | | | |
| \*Знак доступности | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Наличие | | | | | | | | К | | | | |
| \*Указатели номера этажа напротив лифта | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Наличие | | | | | | | | К, Г | | | | |
| **Обслуживание через окно/прилавок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Высота рабочей поверхности | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | 0,8 – 1,1 м | | | | | | | | | Допустимо  несоответствие | | | | | | | | К | | | | |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | 1,25 м  и более | | | | | | | | | Не менее 1,2 м | | | | | | | | К | | | | |
| **Обслуживание в кабинете** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету | | 0,8м | | | | | | | |  | | | | | | |  | | 0,8 м и более | | | | | | | | | Не менее 0,75 м | | | | | | | | К | | | | |
| Высота порога | | 0,025 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | 0,025 м  и менее | | | | | | | | | Более 0,025 м | | | | | | | | К | | | | |
| Информация тактильная о назначении кабинета | | Отсутствует | | | | | | | |  | | | | | | |  | | На стене рядом с дверью | | | | | | | | | На двери или отсутствует | | | | | | | | С | | | | |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | | Отсутствует | | | | | | | |  | | | | | | |  | | На стене рядом с дверью | | | | | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | | | | К, О, С, Г | | | | |
| - \*размещение на высоте | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | 1,8 м и менее | | | | | | | | | Не учитывается | | | | | | | | К | | | | |
| - \*высота прописных букв | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | 0,016 м и более | | | | | | | | | Не учитывается | | | | | | | | С | | | | |
| Зона для кресла-коляски | | - Отсутствует | | | | | | | |  | | | | | | |  | | не менее   1,2 х 0,9 м | | | | | | | | | не менее  1,1 х 0,8 м | | | | | | | | К | | | | |
| **Обслуживание с перемещением №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более  0,6 м | | | | | | | | | Не менее 0,9 м  с расширениями до 1,2 м | | | | | | | | К | | | | |
| \*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,8 – 1,1 м | | | | | | | | | Без ограничений | | | | | | | | К | | | | |
| **Кабина индивидуального обслуживания**(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Длина | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 1,8 м и более | | | | | | | 1,5 м | | | | | | | | | | К | | | | |
| Ширина | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 1,6 м и более | | | | | | | 1,5 м | | | | | | | | | | К | | | | |
| Место для сидения | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | Имеются | | | | | | |  | | | | | | | | | | О | | | | |
| \*Крючки для костылей | | - |  | | | Имеются | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | О | | | | | | | | |
| **Зал**(с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | | Отсутствует | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 2%  и более | | | | | | | Не менее одного места | | | | | | К | | | | | | | | |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | | Отсутствует | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 1,2 м и более | | | | | | | Не менее 0,9 м | | | | | | К | | | | | | | | |
| Доля мест для лиц с нарушением  слуха | | Отсутствует | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 2 %  и более | | | | | | | Не учитывается | | | | | | Г | | | | | | | | |
| **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | | Отсутствует | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Не требуется | | | | | | | Имеется | | | | | | К | | | | | | | | |
| **Санузел для посетителей** | | Отсутствует | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Имеется | | | | | | | - | | | | | | Г | | | | | | | | |
| **Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей** | | Отсутствует | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Имеется | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | |
| \*Знак доступности помещения | | Отсутствует | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Имеется | | | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | | К | | | | | | | | |
| Тактильная маркировка | | Отсутствуют | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Имеется | | | | | | | С | | | | | | | | |
| Ширина дверного проема | | - | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 0,8 м  и более | | | | | | | Не менее 0,75 м | | | | | | К, О | | | | | | | | |
| **Раковина:** | | - | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| - зона у раковины (глубина) | | - | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 1,2 м   и более | | | | | | | Не менее  0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение  кресла-коляски боком к раковине) | | | | | | К | | | | | | | | |
| - зона у раковины (ширина) | | - | | | | |  | | | 0,8 м и более | | | | | | | К | | | | | | | | |
| - \*высота раковины | | - | | | | |  | | | | | | | | |  | | | 0,8 – 0,9 м | | | | | | | не более 0,9 м | | | | | | К | | | | | | | | |
| - \*опорный поручень | | - | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Наличие | | | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | | О | | | | | | | | |
| **Кабины для инвалидов:** | | Отсутствуют | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| - количество кабин | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | справочно | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| - \*знак доступности кабины | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | Имеется | | | | | | | Отсутствует | | | | | | К | | | | | | | | |
| - ширина дверного проема | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,8 м и более | | | | | | | Не менее  0,75 м | | | | | | К, О | | | | | | | | |
| Габариты санузла/кабины (длина) | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 1,8 и более | | | | | | | 1,6 м | | | | | | К | | | | | | | | |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 1,65 м  и более | | | | | | | 1,5 м | | | | | | К | | | | | | | | |
| Опорные поручни | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | Имеется | | | | | | | Стационарный  у стены | | | | | | К, О | | | | | | | | |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | Имеются | | | | | | | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | | | | | | К | | | | | | | | |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,8 м  и более | | | | | | | Не менее  0,75 м | | | | | | К | | | | | | | | |
| - \*крючки для костылей | | - |  | | | | | | | | | | | | |  | | | Наличие | | | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | | О | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | | | | |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

 ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

-        на территория объекта:  при замене ограждения учесть размер калитки (0,9м и более), расстояние до входа в здание 50м и менее, выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами с габаритом 3,5м \*5,0 и более, использовать указатели направления движения. Уличную лестницу оборудовать тактильной полосой перед маршем, установить противоскользящее покрытие на края ступеней, контрастной маркировкой ступеней, снизить высоту порогов входных дверей.

-        на путях передвижения : оборудовать места для сидения на каждом этаже, беспрепятственное передвижение по этажу.

-        в зоне оказания услуги -

-        в санитарных помещениях – оборудовать санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ***доступно условно***

Комиссия по обследованию объекта

Литвинова С.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ председатель комиссии

Носкова Л.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ член комиссии

Федотова М.В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ член комиссии

Ющук Г.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ член комиссии.